附件1：
2026年第三批医疗设备调研清单
	序号
	科室
	设备名称
	数量
	单位
	功能诉求

	1
	儿科
	输液泵
	5
	台
	普通输液靠重力，输液泵靠电机推送，用来把药精准、安全、匀速地输进体内。

	2
	儿科
	经皮测黄疸仪
	2
	台
	无创、快速测定新生儿经皮胆红素值，用于新生儿黄疸床旁筛查及动态监测。

	3
	儿科
	注射泵
	15
	台
	用于小剂量、高精度给药，比如血管活性药物、胰岛素、麻醉药、抗凝药、新生儿用药、化疗药物等。

	4
	儿科
	新生儿暖箱
	2
	台
	为早产儿、低出生体重儿、患病新生儿提供恒温、恒湿、隔离的环境，维持体温，减少能量消耗与感染风险，便于集中护理与治疗。

	5
	儿科
	心电监护仪
	2
	台
	连续监测患者心率、心律、呼吸、血氧饱和度、血压等生命体征；异常时声光报警，及时发现病情变化，为救治提供依据。

	6
	体检科
	妇科检查无影灯
	5
	台
	1.妇科常规查体照明：可查看宫颈充血、糜烂样改变、息肉、出血点、分泌物、赘生物；用于标本采集.
2.妇科小操作照明：外阴、阴道小处置提供术野照明 。
3.还原组织颜色
4.冷光源，减少局部热刺激：不会造成局部灼热、黏膜干燥不适，可长时间使用 。

	7
	体检科
	医用空气消毒机（移动式）
	3
	台
	用于25平方米以下房屋消毒使用，可杀灭空气中细菌、真菌、部分病毒，降低气溶胶交叉感染风险；动态循环风：室内有人也可以开机工作，无紫外线外漏、低臭氧，适合诊疗过程持续消毒。用于把空气达到《消毒技术规范》的医用空气标准，降低院感发生率。

	8
	体检科
	医用壁筒式血压计
	2
	台
	1.测量血压（核心）。测量收缩压（高压）、舒张压（低压），同时大多同步测脉搏心率。用于高血压日常监测、服药后观察降压效果，发现血压波动。
2.适合不方便绑袖带人群。老人、手脚不灵活，自己绑不好袖带，松紧总调不对；手臂粗、上臂围大，普通袖带偏小测不准；偏瘫、关节僵硬，很难缠绕袖带，手臂直接伸入即可。
3.医疗机构筛查。社区门诊、体检中心、护士站快速批量测血压，操作简单，减少袖带绑缚误差，降低人为操作失误。

	9
	孕产保健科
	胎心监护仪
	2
	台
	胎心监护仪主要用于产科对孕产妇进行产前、产时胎儿宫内状况监护，实时监测胎心率、宫缩压力，标记胎动，评估胎儿宫内安危；可实时打印监护图纸，具备异常声光报警，为临床诊疗提供客观依据，适用于产科门诊使用。




